.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На выполнение работ по замене и установке дверей, расширение проёмов на путях эвакуации здания «Кинополис» на территории Заказчика по адресу: г. Санкт–Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 9, лит. А.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Основные данные** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основания для проведения работ | Аналитический отчёт №200/А-12/21 на предмет соответствия (не соответствия) объекта защиты требованиям пожарной безопасности |
| 2 | Наименование здания или  Сооружения (Объекта) | Пути эвакуации здания «Кинополис»:   1. Эвакуационный коридор №71 на 1-м этаже и №146 на 2-м этаже 2. "Эвакуационный коридор №44 на 1-м этаже и №112 на 2-м этаже 3. Эвакуационный выход из лестничной клетки №88 в эвакуационный коридор №87 4. Эвакуационный выход из лестничной клетки №73 в эвакуационный коридор №75 5. Эвакуационный выход из коридора №71 в эвакуационный коридор №75 6. Эвакуационный выход из коридора №29 в эвакуационный коридор №27 7. Эвакуационный выход из лестничной клетки №28 в эвакуационный коридор №27 8. Эвакуационный выход непосредственно наружу, расположенный на 1-м этаже в осях 2-2/1/Б-В 9. Эвакуационный выход из коридора №8 в эвакуационный коридор №7 10. Эвакуационный выход из эвакуационного коридора №7 непосредственно наружу 11. Эвакуационный выход из коридора на лестницу, расположенную на 2-м этаже в осях 19-19/1/Б-В 12. Эвакуационный выход из коридора №111 на лестницу, расположенную на 2-м этаже в осях 3-4/И/1-Л |
| 3 | Место строительства Объекта | г. Санкт–Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 9, лит. А. |
| 4 | Вид строительства | Реконструкция (ремонт) |
| 5 | Заказчик | Акционерное общество «Объединенные Русские Киностудии» |
| 6 | Цель проведения работ | Устранение нарушений требований в области пожарной безопасности предъявляемым к путям эвакуации |
| 7 | Объемы и виды производимых работ | 1. Поставка оборудования; 2. Демонтаж/Монтаж дверей на путях эвакуации 3. Расширение существующих проёмов под нормативные размеры 4. Заделка проёмов и восстановление первоначального облика после установки дверей   5.Сдача работ заказчику  Объем производимых работ отражен в Приложении №1 к техническому заданию.  6.Объёмы работ по техническом заданию могут быть скорректированы по согласованию с заказчиком после демонтажа существующих дверей. |
| 8 | Общие требования к проведению монтажных работ | 1. В соответствии с действующей нормативно-технической документацией, в том числе в соответствии с территориальными строительными нормами и правилами;  2. В соответствии с внутренними регламентами заказчика  3. В соответствии с технологическими требованиями.  4. С учётом режима работы студии: предусмотреть возможность производства работ в вечернее и ночное время |
| 9 | Требования к применяемым материалам и оборудованию | 1.Тип, марка и RAL монтируемого оборудования и материалов определяются согласно техническому заданию, после согласования с заказчиком  2.Двери на путях эвакуации из коридора №7 и №8 должны поставляться в анти-вандальном исполнении нижней части с двух сторон |
| 10 | Требования к производству монтажных работ | **Подрядчик обязуется выполнять следующие виды работ:**   1. Пробивку всех необходимых отверстий; 2. Заделку и герметизацию отверстий, стыков после установки дверей 3. Восстановление отделки 4. Восстановление отделки фасадов здания после монтажа 5. Подготовка к монтажу противопожарных дверей в соответствии с классом и пределом огнестойкости монтируемого оборудования 6. Утилизация демонтируемых дверей. |
| 11 | Особые условия | 1. Оборудование и материалы, должны быть сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентов и государственным стандартам. Приоритетно использование оборудования и материалов Российского производства. |
| 12 | Объем передаваемой исполнительной документации | 1. Сертификаты противопожарных дверей и материалов отделки  2. Акты: скрытых работ |
| 13 | Требования по технике безопасности | Производство монтажных и пусконаладочных работ осуществляется согласно требованиям правил техники безопасности. |