.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 На выполнение работ по замене и установке дверей, расширение проёмов на путях эвакуации здания «Кинополис» на территории Заказчика по адресу: г. Санкт–Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 9, лит. А.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Основные данные** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основания для проведения работ | Аналитический отчёт №200/А-12/21 на предмет соответствия (не соответствия) объекта защиты требованиям пожарной безопасности |
| 2 | Наименование здания или Сооружения (Объекта) | Пути эвакуации здания «Кинополис»:1. Эвакуационный коридор №71 на 1-м этаже и №146 на 2-м этаже
2. "Эвакуационный коридор №44 на 1-м этаже и №112 на 2-м этаже
3. Эвакуационный выход из лестничной клетки №88 в эвакуационный коридор №87
4. Эвакуационный выход из лестничной клетки №73 в эвакуационный коридор №75
5. Эвакуационный выход из коридора №71 в эвакуационный коридор №75
6. Эвакуационный выход из коридора №29 в эвакуационный коридор №27
7. Эвакуационный выход из лестничной клетки №28 в эвакуационный коридор №27
8. Эвакуационный выход непосредственно наружу, расположенный на 1-м этаже в осях 2-2/1/Б-В
9. Эвакуационный выход из коридора №8 в эвакуационный коридор №7
10. Эвакуационный выход из эвакуационного коридора №7 непосредственно наружу
11. Эвакуационный выход из коридора на лестницу, расположенную на 2-м этаже в осях 19-19/1/Б-В
12. Эвакуационный выход из коридора №111 на лестницу, расположенную на 2-м этаже в осях 3-4/И/1-Л
 |
| 3 | Место строительства Объекта | г. Санкт–Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 9, лит. А. |
| 4 | Вид строительства | Реконструкция (ремонт) |
| 5 | Заказчик | Акционерное общество «Объединенные Русские Киностудии» |
| 6 | Цель проведения работ | Устранение нарушений требований в области пожарной безопасности предъявляемым к путям эвакуации |
| 7 | Объемы и виды производимых работ | 1. Поставка оборудования;
2. Демонтаж/Монтаж дверей на путях эвакуации
3. Расширение существующих проёмов под нормативные размеры
4. Заделка проёмов и восстановление первоначального облика после установки дверей

5.Сдача работ заказчикуОбъем производимых работ отражен в Приложении №1 к техническому заданию.6.Объёмы работ по техническом заданию могут быть скорректированы по согласованию с заказчиком после демонтажа существующих дверей. |
| 8 | Общие требования к проведению монтажных работ | 1. В соответствии с действующей нормативно-технической документацией, в том числе в соответствии с территориальными строительными нормами и правилами;2. В соответствии с внутренними регламентами заказчика3. В соответствии с технологическими требованиями.4. С учётом режима работы студии: предусмотреть возможность производства работ в вечернее и ночное время |
| 9 | Требования к применяемым материалам и оборудованию | 1.Тип, марка и RAL монтируемого оборудования и материалов определяются согласно техническому заданию, после согласования с заказчиком2.Двери на путях эвакуации из коридора №7 и №8 должны поставляться в анти-вандальном исполнении нижней части с двух сторон |
| 10 | Требования к производству монтажных работ | **Подрядчик обязуется выполнять следующие виды работ:**1. Пробивку всех необходимых отверстий;
2. Заделку и герметизацию отверстий, стыков после установки дверей
3. Восстановление отделки
4. Восстановление отделки фасадов здания после монтажа
5. Подготовка к монтажу противопожарных дверей в соответствии с классом и пределом огнестойкости монтируемого оборудования
6. Утилизация демонтируемых дверей.
 |
| 11 | Особые условия | 1. Оборудование и материалы, должны быть сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентов и государственным стандартам. Приоритетно использование оборудования и материалов Российского производства. |
| 12 | Объем передаваемой исполнительной документации | 1. Сертификаты противопожарных дверей и материалов отделки2. Акты: скрытых работ |
| 13 | Требования по технике безопасности | Производство монтажных и пусконаладочных работ осуществляется согласно требованиям правил техники безопасности. |