**Дизельная генераторная установка FG WILSON Р110-3**



|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики Мощность номинальнаяМощность в кВАМощность максимальнаяНапряжениеИсполнениеПускСтепень автоматизацииДвигательПроизводитель двигателяСистема охлажденияЧастота вращения двигателяТопливная системаТопливоОбъем топливного бакаРасход топлива при 75% нагрузкеВремя автономной работы при 75% мощностиРейтинг экономичностиГенераторЧисло фазПроизводитель генератораЧастотаТип генератораДополнительные характеристикиФункция сваркиИнверторная модельМассо-габаритные характеристикиМассаДлина ШиринаВысотаПроизводительСтрана происхожденияГарантия | 80 кВт100 кВА88 кВт230/400 Вв кожухеэлектростартер1 - ручной пуск Perkinsжидкостная1500 об/мин дизель250 л16.5 л/ч15.2 ч4.15 3Marelli Motori50 ГцСинхронный нетнет 1615 кг2770 мм1120 мм1525 мм Великобритания1 год |