**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На выполнение работ по огнезащитной обработке металлических конструкций в помещения на 3-м этаже в осях 3-18/Ж-Л в здании «Кинополис» на территории Заказчика по адресу: г. Санкт–Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 9, лит. А.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Основные данные** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основания для проведения работ | Аналитический отчёт №200/А-12/21 на предмет соответствия (не соответствия) объекта защиты требованиям пожарной безопасности |
| 2 | Наименование здания или  Сооружения (Объекта) | Помещения на 3-м этаже в осях 3-18/Ж-Л в здании «Кинополис» |
| 3 | Место строительства Объекта | г. Санкт–Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 9, лит. А. |
| 4 | Вид строительства | Новое |
| 5 | Заказчик | Акционерное общество «Объединенные Русские Киностудии» |
| 6 | Цель проведения работ | Доведение металлических конструкций до требуемого предела огнестойкости |
| 7 | Объемы и виды производимых работ | 1. Поставка оборудования; 2. Очистка металлических конструкций от ЛКМ 3. Грунтование поверхности металлических конструкций 4. Монтаж огнезащитного средства на металлические конструкции; 5. Сдача работ Заказчику;   Объем производимых работ отражен в Приложении №1 к техническому заданию Рабочая документация шифр № 086/ОГ-09/23, разработана ООО «РДК» 2023 год |
| 8 | Общие требования к проведению монтажных работ | Монтажные работы выполнить:  1. В соответствии с РД шифр № 086/ОГ-09/23, разработана ООО «РДК» 2023 год;  2. В соответствии с действующей нормативно-технической документацией, в том числе в соответствии с территориальными строительными нормами и правилами;  3. В соответствии с требованиями технических условий на подключение к инженерным сетям;  4. В соответствии с техническими заданиями смежных разделов;  5. В соответствии с архитектурно-строительной частью проекта;  6. В соответствии с технологическими требованиями. |
| 9 | Требования к применяемым материалам и оборудованию | Тип, марка монтируемых огнезащитных материалов определяются согласно принятым решениям, отраженным в приложении к техническому заданию РД шифр № 086/ОГ-09/23, разработана ООО «РДК» 2023 год. |
| 10 | Требования к производству монтажных работ | **Подрядчик обязуется выполнять следующие виды работ:**   1. Очистку металлических конструкций; 2. Нанесение грунта на поверхность металлических конструкций 3. Монтаж огнезащитного состава.   **Монтаж огнезащитного средства:**   1. Монтаж конструктивной огнезащиты выполнить в соответствии с РД шифр № 086/ОГ-09/23, разработанной ООО «РДК» 2023 год, так же с Технологическим регламентом N°M-03-29513246/60-150 комплексная система конструктивной огнезащиты металлоконструкций «ФАБАЗ Мет» |
| 11 | Особые условия | 1. Материалы, должны быть сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентов и государственным стандартам. |
| 12 | Объем передаваемой исполнительной документации | 1. Исполнительные схемы: в 2-х экз. в бумажном виде и 1-го экз. в электронной версии в формате \*.dwg и \*.PDF;  2. Акты: скрытых работ, индивидуальных испытаний оборудования и систем, комплексного опробования оборудования и передачи систем в эксплуатацию и т.д.; |
| 13 | Требования по технике безопасности | Производство монтажных работ осуществляется согласно требованиям правил техники безопасности. |