Приложение № \_\_

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» марта 20\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:** | **Утверждаю:** |
| Генеральный директор **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /**М.П.** | Генеральный директор **АО «ОРК»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / **О. В. Белёнов** / **М.П.** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 На выполнение работ по восстановлению работоспособности противопожарных огнезадерживающих клапанов в помещении венткамеры, расположенной на чердаке (3-м этаже) в осях 10-17/Б-И здания «Кинополис» на территории Заказчика по адресу: г. Санкт–Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 9, лит. А.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Основные данные** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основания для проведения работ | Аналитический отчёт №200/А-12/21 на предмет соответствия (не соответствия) объекта защиты требованиям пожарной безопасности |
| 2 | Наименование здания или Сооружения (Объекта) | Чердак (3-й этаж) в осях 10–17/Б-И здания «Кинополис» |
| 3 | Место строительства Объекта | г. Санкт–Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 9, лит. А. |
| 4 | Вид строительства | Реконструкция (ремонт) |
| 5 | Заказчик | Акционерное общество «Объединенные Русские Киностудии» |
| 6 | Цель проведения работ | Приведение системы автоматической противопожарной защиты «АППЗ» (огнезадерживающие клапана) в работоспособное состояние.  |
| 7 | Объемы и виды производимых работ | 1. Поставка оборудования;
2. Монтаж и пусконаладка системы автоматизации АППЗ (огнезадерживающие клапана);
3. Монтаж новых огнезадерживающих клапанов;
4. Подключение и настройка всего смонтированного оборудования в существующую систему пожарной безопасности;
5. Настройка вывода информации на существующий сервер с установленным специализированным программным обеспечением «АРМ ОРИОН Про»;
6. Проведение испытаний системы АППЗ;
7. Сдача системы АППЗ Заказчику;

Объем производимых работ отражен в Приложении №1 к техническому заданию «ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ» |
| 8 | Общие требования к проведению монтажных работ | 1. В соответствии с действующей нормативно-технической документацией, в том числе в соответствии с территориальными строительными нормами и правилами;2. В соответствии с требованиями технических условий на подключение к инженерным сетям;3. В соответствии с техническими заданиями смежных разделов;4. В соответствии с архитектурно-строительной частью проекта;5. В соответствии с технологическими требованиями. |
| 9 | Требования к применяемым материалам и оборудованию | Тип, марка монтируемого оборудования и материалов определяются согласно принятым решениям, отраженным в приложении к техническому заданию «ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ». |
| 10 | Требования к производству монтажных работ | **Подрядчик обязуется выполнять следующие виды работ:**1. Пробивку всех необходимых отверстий;
2. Заделку и герметизацию отверстий, стыков после прокладки инженерных сетей.

**Монтаж системы АППЗ:**1. Оборудование подобрать в соответствии с учетом возможности сопряжения с ранее установленными системами на объекте;
2. Прокладку кабельных трасс выполнить скрыто, в стенах, за потолком и открыто с учетом требований, предъявляемым к огнестойким кабельным линиям;
3. Выполнить пусконаладку приборов системы АППЗ.
 |
| 11 | Особые условия | 1. Оборудование и материалы, должны быть сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентов и государственным стандартам. Приоритетно использование оборудования и материалов Российского производства. |
| 12 | Объем передаваемой исполнительной документации | 1. Исполнительные схемы: в 2-х экз. в бумажном виде и 1-го экз. в электронной версии в формате \*.dwg и \*.PDF;2. Акты: скрытых работ, индивидуальных испытаний оборудования и систем, комплексного опробования оборудования и передачи систем в эксплуатацию и т.д.; |
| 13 | Требования по технике безопасности | Производство монтажных и пусконаладочных работ осуществляется согласно требованиям правил техники безопасности. |