Приложение № 1

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» августа 20\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:** | **Утверждаю:** |
| Генеральный директор **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /**М.П.** | Генеральный директор **АО «ОРК»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / **О. В. Белёнов** / **М.П.** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 На выполнение работ по локальному ремонту кровли в здании «Кинополис» на территории Заказчика по адресу: г. Санкт–Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 9, лит. А.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование работ**  | **Ед.изм.** | **Кол.** |
|  | **Кровля над ЛК в осях 19-19/1** |   |   |
| 1 | Демонтаж+монтаж железного покрытия примыканий с сохранением | м.п. | 40,00 |
| 2 | Очистка кровли  | м2 | 60,00 |
| 3 | Укладка кровельного ковра в 1 слой на плоскости (Гидроизоляция Унифлекс ХКП сланец Технониколь серый 10м2) | м2 | 60,00 |
| 4 | Устройство примыканий в 1 слой(Гидроизоляция Унифлекс ХКП сланец Технониколь серый 10м2) | м.п. | 40,00 |
| 5 | Промазка стыков герметиком (Soudal FС серый 600мм) | м.п. | 20,00 |
| 6 |  Обклейка ноги воронки:Гидроизоляция Унифлекс ХКП сланец Технониколь серый 10м2 | шт. | 4,00 |
| 7 | Осадка пузырей  | ед. | 10,00 |
|   | **Примыкание кровли к техническому этажу в осях К-Ж** |   |   |
| 8 | Демонтаж фартука с сохранением | мп. | 200,00 |
| 9 | Монтаж фартука (крепеж-саморезы кровельные) | мп. | 200,00 |
| 10 | Работы по сварке пвх мембраны(проварка видимых дефектов) | ком. | 1,00 |
| 11 | Очистка и подготовка узла примыкания под фартуком | мп. | 200,00 |
| 12 | Герметизация узла примыкания под фартуком (Герметик акриловый паропраницаемый наружный Сазиласт Стиз А белый) | мп. | 200,00 |
| 13 | Промазка герметиком фартука после монтажа (Soudal FС серый 600мм) | мп. | 200,00 |
| 14 | Уборка строительной площадки с вывозом мусора |   |   |