|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование оборудования и работ** | **Ед. изм.** | **К-во** |
| 1.1. | ***Забор самостоящий 2,5х2,5 с доставкой*** | *шт* | *24* |
| 1.2. | ***Геотекстиль*** | *м2* | *100* |
| 1.3. | ***ЩПС с5*** | *м3* | *33* |
| 1.4. | ***Щебень гранитный h=100 мм*** | *м3* | *90,1* |
| *1.5.* | ***Ворота распашные 5000х2500 мм с калиткой*** *(шхв) Цвет по катологу RAL:8017 Материалы: Рама 60х40 + обрешетка 40х20 Калитка в полотне 1000х2100 мм (шхв) Цвет по катологу RAL:8017 механический замок (замок КALE, ручки чёрные, вставка) Профнастил С8 (с саморезами) стандартный цвет с двух сторон* | *комп.* | *1* |
| *2.1.* | ***Разгрузка секций ограждения*** | *шт* | *24* |
| *2.2.* | ***Демонтаж существующего ограждения*** | *м/п* | *60* |
| *2.3.* | ***Вывоз сдемонтированного забора с утилизацией*** | *м3* | *49,61* |
| *2.4.* | ***Разработка грунта h=100мм*** | *м3* | *6* |
| *2.5.* | ***Вывоз грунта на утилизацию*** | *м3* | *7,8* |
| *2.6.* | ***Укладка геотекстиля*** | *м2* | *60* |
| *2.7.* | ***Устройство основания из ЩПС h=200 мм с уплотнением*** | *м2* | *60* |
| *2.8.* | ***Монтаж секции забора 2.5х2.5*** | *шт* | *24* |
| *2.9.* | ***Демонтаж секции забора б/у*** | *шт* | *2* |
| *2.10* | ***Монтаж секции забора б/у*** | *шт* | *2* |
| *2.11* | ***Сварка закладных*** | *шт* | *24* |
| *2.12* | ***Отсыпка щебнем гранитным фр. 20х40, с планировкой*** | *м2* | *693* |
| *2.13* | ***Установка дополнтьельных распоров***  | *шт* | *20* |
| *2.14* | ***Монтаж ворот, калитки с зашивкой профнастилом*** | *шт* | *1* |
| *2.15* | ***Доставка ворот***  | *шт* | *1* |

Техническое задание на выполнение работ по благоустройству территории АО «ОРК»

Срок выполнения работ - не более 30 рабочих дней с даты заключения контракта.