	№
	Наименование оборудования и работ
	Ед. изм.
	К-во

	1.1.
	Откатные противопожарные ворота (K:5),DUS-233. ШхВ:4750х3600мм
	шт
	1

	1.2.
	Привод SLIDING-2100PRO для ворот весом до 2100 кг, SLIDING-2100PRO
	шт
	1

	1.3.
	Рейка зубчатая RACK-8 L=1 метр 30х8 (DOORHAN), RACK-8
	шт
	5

	1.4.
	Демонтаж ворот
	шт
	1

	1.5.
	Сборка и монтаж ворот
	шт
	1

	1.6.
	Доставка
	шт
	1



Техническое задание на выполнение работ по замене откатных ворот киносъемочного павильона

















